
****

**硬盘：分成数据线和电源线，鸭嘴头，电源线分出一个转接头可以接固态硬盘，数据线分别介入 SATA3.0的 四个地方。用支架固定在主机上。**

**光驱：分成数据线和电源线，鸭嘴头，电源线分出一个转接头可以接固态硬盘，数据线分别介入 SATA3.0的 四个地方。用支架固定在主机上。**

****


**拆除显卡，电源不要拆**

****

**盖住显卡的小板子**

****

**拆下来的显卡风扇**

****



**电源，CPU风扇，内存条**

****

**侧门**


****

**硬盘的安装**

****





**内存条有4G和8G的，一般支持16G和32G，金手指用橡皮插擦干净。**

**独立显卡，先拆一块小板子2个螺丝，卸下来之后显卡一边是螺丝，一边是卡子，把显卡拿出来，清洗风扇和灰尘。**

****

**CPU风扇记住拆下面的扣子，一边往下面压，再往外推。再拆另外一边。用机油使风扇灵活转动，装上2克螺丝，硅脂偶尔也要。**

**工具准备：大十字螺丝刀，小十字螺丝刀，小刷子，清洁布，风扇，机油，静电手套，硅脂**

****